Российская Федерация
Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2026	№2288-па

Об утверждении паспорта муниципальной системы оповещения населения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

B соответствии c Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-Ф3 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-Ф3 «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.07.2003 № 126-Ф3 «О связи», Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или o возникновении чрезвычайных ситуаций», постановлениями Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 177 «Об утверждении Положения o порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени», от 01.03.1993 № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов», приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», руководствуясь ст.ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское,  администрация города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить паспорт муниципальной системы оповещения населения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (прилагается). 
2. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское от 16.03.2026 № 508-па «Об утверждении паспорта муниципальной (местной) системы оповещения на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин
Приложения к настоящему постановлению опубликованы в сетевом издании «Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Нормативная база», подраздел «Официальное опубликование». 

Утвержден
постановлением администрации
города Усолье-Сибирское
от 14.10.2026 № 2288-па

ПАСПОРТ
муниципальной системы оповещения населения
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

Наименование и шифр системы оповещения и информирования населения (далее – система) П-166М (сегмент РАСЦО), уличная сирена оповещения С-40, РТУ, система оповещения руководящего состава «Рупор». 
Год ввода системы в эксплуатацию 01.12.2015 г. 
1. Охват населения.
1.1. Охват населения средствами оповещения:
	Населенные пункты
	Всего населенных пунктов
	Проживает населения
(тыс. чел)
	Населенных пунктов, включенных в автоматизированную систему оповещения
	Охват населения, тыс. чел.  /   %

	
	
	
	
	Всего
	за 5 мин. (средства автоматизированной СО)
	за 30 мин. (всеми доступными средствами оповещения)

	Городские округа
	1
	71,694
	1
	100
	68,109
/95 %
	6,585/5 %

	Городские поселения 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сельские поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	1
	71,694
	1
	100
	68,109
/95 %
	6,585/5 %



1.2. Охват населения различными средствами оповещения, в %.
	Население
	Электро-сиренами, в т.ч. мощными акустическими системами
	Проводным вещанием
	Радио-вещанием
	Теле-вещанием
	Сотовой связью
	Другими средствами

	Городские округа
	95
	0
	100
	100
	100
	100

	Городские поселения 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сельские поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	95
	0
	100
	100
	100
	100




1.3. Охват населения локальными системами оповещения населения
	Характеристика опасных объектов
	Всего
опасных объек-тов
	Создано
ЛСО/%
	ЛСО,
сопряженных с автоматизированной системой оповещения / %
	Находится
людей в зоне ответственности ПОО
(тыс. чел)
	Количество людей, охваченных средствами ЛСО (тыс. чел)/%

	Химически опасные ОПО 
I и II классов опасности
	-
	-
	-
	-
	-

	Гидротехнических сооружений чрезвычайно высокой опасности и (зоны затопления)
	-
	-
	-
	-
	-

	Гидротехнических сооружений высокой опасности
(зоны затопления)
	-
	-
	-
	-
	-

	Особо радиационно опасные и ядерно опасных производства и объекты
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-



1.4. Охват населения в зонах, подверженных угрозам природного характера, комплексными системами экстренного оповещения населения (КСЭОН):
	   Зоны экстренного 
            оповещения 

Критерий отнесения
	Всего/
из них подвержены природным угрозам
	Проживает
населения в зоне
(тыс. чел)
	Количество населения в зоне, охваченного КСЭОН (тыс. чел)
	Создано КСЭОН
	КСЭОН,
сопряженных с системами мониторинга и прогнозирования ЧС

	метеорологические и агроме-теорологические опасные явления
	1/1
	71,694
	68,109
	1
	-

	геологические опасные явления
	1/1
	71,694
	68,109
	1
	-

	геофизические опасные явления
	1/1
	71,694
	68,109
	1
	-

	извержения вулканов
	-
	-
	-
	-
	-

	морские гидрологические опасные явления
	-
	-
	-
	-
	-

	гидрологические опасные явления
	-
	-
	-
	-
	-

	природные (ландшафтные) пожары
	1/1
	71,694
	68,109
	1
	-

	другие 
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	1/1
	71,694
	68,109
	1
	-



1.5. Охват населения средствами ОКСИОН:
	Населенные пункты
	Всего населенных пунктов
	Проживает населения
(тыс.чел)
	Населенных пунктов, оснащенных ОКСИОН
	Охват населения
средствами ОКСИОН, тыс.чел.  /   %

	
	
	
	
	В дневное время
	В ночное время

	Городские округа
	1
	71,694
	1
	68,109
/95 %
	68,109
/95 %

	Городские поселения 
	-
	-
	-
	-
	-

	Сельские поселения
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	1
	71,694
	1
	68,109
/95 %
	68,109
/95 %



1.6. Наличие систем оповещения и информирования в местах массового пребывания населения:
всего 0, из них создано в прошедшем году 0,
в том числе: 
на автомобильных вокзалах - нет;
на железнодорожных вокзалах - нет;
на стадионах - нет;
в других местах (крупных рынках, зрелищных объектах и т.д.) - нет.

2. Техническая характеристика системы.
2.1. Тип средств оповещения, используемых в системе (перечислить тип применяемых в системе технических средств оповещения): МСЦО на базе оборудования П-166 М, 9 - сирен С-40, 48 - РТУ, 1 ЛСО (ФГКУ «Вектор»), система оповещения руководящего состава «Рупор».
2.2. Обеспечение автоматизированного управления системой (да, нет): да;
из административного центра субъекта РФ - Пункт Управления Правительства Иркутской области (указать название и принадлежность пункта управления);
из загородной зоны   субъекта РФ - ПУ отдела ЕДДС МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»;
с подвижного пункта управления - автомобиль ОГ МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»

2.3. Количество используемых в системе оконечных средств оповещения:
	
	Электросирен/мощных акустических устройств
	Неисправных электросирен/ мощных акустических устройств
	СЦВ,
количество СЦВ/абонентов
	АСО-8 (16,32),
количество АСО/ абонентов

	
	включенных в автоматизированную систему
	не включенных в автоматизированную систему (с ручным управлением)
	
	
	

	Городские округа
	9/48
	0
	4 РТУ
	1/60
	0

	Городские поселения 
	-
	-
	-
	-
	-

	Сельские поселения
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	9/48
	0
	-
	1/60
	0



2.4. Места установки оконечных комплектов аппаратуры оповещения:
	Место установки
	Всего мест
	Рабочие места,
где аппаратура установлена
	Тип
аппаратуры

	ЦУКС
	1
	г.Иркутск
	

	ПУ руководителя субъекта РФ
	
	г.Иркутск
	П-166 М

	ЕДДС
	1
	отдел ЕДДС МКУ «Служба г.Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ»
	П-166 М

	Подразделения ФПС (ГПС)
	-
	-
	-

	Региональный РТПЦ
	-
	-
	-

	Аппаратная радио телевещания ГТРК субъекта РФ (частной ТРК)
	1
	г.Иркутск 
	-

	РОВД 
	-
	-
	-

	ГОВД
	-
	-
	-

	РВК
	-
	-
	-

	РУЭС
	-
	-
	-

	другие места (указать какие)
	-
	-
	-



2.5. Электронные средства массовой информации, используемые в РСО:
	
	Радиотрансляционная сеть
	Радиовещательных станций
	Телевизионных станций

	
	Узлов проводного
вещания
	Радио-трансля-цион-ных точек
	Улич-ных громко-говорителей
	УКВ
	СВ (КВ)
	

	
	автоматизированных
	не автомати-зированных
	
	
	
	
	

	Местного вещания, в т.ч.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Городские округа
	1
	0
	22
	22
	1
	0
	1

	Городские поселения 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Сельские поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	1
	0
	22
	22
	1
	0
	1



2.6. Обеспечение перехвата каналов регионального теле и радиовещания:
в автоматизированном режиме (отдельно перечислить наименования каналов теле и радиовещания) - нет;
из студий вещания (отдельно перечислить наименования каналов теле и радиовещания) - нет.
2.7. Резерв средств оповещения 
2.7.1. Запасы (резервы) средств оповещения населения от потребности в 2026 году составляют:
Усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22-М500 с дополнительным местом 6U для проектируемого оборудования с металлической дверцей (P=500Вт, питание бесперебойное, U=120В, зон оповещения- 5) - 4 шт. 100%;
Блок розеток «19» из 8 шт. 10А 250V без шнура питания - 4 шт. 100%;
Распределительный накладной мини-щиток на 2 автомата ЩРН-П-2 - 4 шт. 100%;
Экран межсетевой NetGe ar SRX 5308-100RUS ProSafe (4WAN b 4 LAN 10G) - 4 шт. 100%;
Инвертор TS-400-224BMW (преобразователь напряжения DC-AC) - 4 шт. 100%;
Блок переключения универсальный П-166М БПРУ (без ЗИП) - 4 шт. 100%;
Аккумуляторные батареи АКБ 17Ач 12в - 8 шт.;
Блок управления сиренами П- l66м БУС - 1 шт. 100%;
Терминал управления П-l66M ТУ (блок управления П-166M БУ, ПЭВМ, монитор, принтер, батарейный модуль, клавиатура, компьютерная мышь, сетевой фильтр) - 1 комп. 100%;
Модуль речевого оповещения П-166М MPO -1 шт. 100%;
Блок управления сиреной П-166М БУС УЯИД.468333.001 – 2 шт. 100 %;
Роутер iRZ RL21 в комплекте с блоком питания – 4 шт. 100%;
Усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22-МЕ700Н (настенный, 700 Вт, бесперебойное питание, 120 В) с модулем сопряжения П-166М МС - 2 шт. 100%;
- громкоговоритель рупорный ГР100.03, U=120 В - 14 шт. 100%;
- электросирены С-40 - 2 шт.;
ЗИП на технические средства оповещения сформированы от потребности в 2026 году составляют:
- типовые элементы замены ТЭЗ ИКС-М - 6 комп. — 100%;
- сетевой фильтр - 1 шт. 100%;
- автомат 16А - 23 шт. 100 %;
- розетка с заземлением - 2 шт. 100%
2.7.2. Наличие резерва мобильных средств оповещения (указать тип, количество технических средств оповещения, их принадлежность и достаточность резерва).
2.8. Организация оповещения по линии Минобороны России:
от частей ВВС ПВО – нет;
от штаба ВО – нет;
от военных гарнизонов МО РФ – нет;
от военкоматов – нет.

3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО).
	Организации,
проводящие ЭТО
	Работников,
занятых в ЭТО
	Организации, на балансе которых находятся средства оповещения

	аппаратуры
	электросирены
	Освобож-денных
	по совмести-тельству
	аппаратура управления
	электросирены

	ООО «ЭПИЦЕНТР»
	ООО «ЭПИЦЕНТР»
	1
	2
	ЕДДС МКУ «Служба 
г.Усолье-Сибирское
по вопросам ГОЧС и ПБ»
	Администрация 
города Усолье-Сибирское



4. Стоимость эксплуатационно-технического обслуживания технических средств оповещения МСОН 2026 год составляет 391 999,95 руб. (триста девяносто одна тысяча девятьсот девяносто девять рублей, 95 коп.)

Мэр города								               М.В. Торопкин
